**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**КЗК “ХМ культурний центр”**

**61068, Харків, вул. Плеханівська, б. 77**

**Підстава для публікації обґрунтування:**

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі:  проведення культурно-масових заходів на виконання статутних завдань та цілей .Потреба в Товарі обґрунтована в службовій записці художнього керівника закладу Настаченко К.О. від 25.05.2021.

Замовник: КЗК “ХМ культурний центр”

Код ЄДРПОУ:  38774820

Вид процедури: Відкриті торги

Ідентифікатор закупівлі:  [UA-2021-06-18-013678-c](https://gov.e-tender.ua/tender/konstrukcii-ta-materiali/UA-2021-06-18-013678-c-oryhinaly-sertyfikativ-na-taki-materialy-z-yakyx-zrobleno-tovary-metal)

Предмет закупівлі:  Декорації, код ДК Єдиний закупівельний словник 021:2015: *44210000-5 - Конструкції та їх частини*

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

**ДЕКОРАЦІЇ :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **Товару** | **Технічні характеристики Товару** | **Кількість**  **Товару** | **Одиниця**  **виміру**  **Товару** |
| **1** | **Металевий каркас для декорації “Фантастичний Замок”** | Декорація повинна складатися з окремих частин, зварених із металевих профільних труб у вигляді ферм й решіток, оброблених антикорозійним ґрунтом та покритих фарбою по металу. Між собою частини з'єднуються болтовим з'єднанням (для можливості заміни окремої деталі).  Габаритні розміри всієї декорації: ширина 23м, висота 6м, глибина 5м. Центральна частина декорації повинна мати вигляд каркасу замка, розміри якого складають: 5м\*5м, та висотою 6м , також мати крок обрешітки не більше ніж 0.6м\*1м. Кутові елементи повені бути у форми вежі й мати змогу встановлення додаткових елементів. У центрі замка також необхідно встановити колону не менш ніж 1.6м\*1.6м, висотою 6м, із силовими елементами для монтажу покрівлі або додаткових елементів каркасу. Необхідно в одну із стін замку встановити двері для техобслуговування. Бокові частини мають бути виготовлені у форми здвоєних квадратних арок висотою 4м та мати прохід 3м й 4м і мати крок обрешітки не більше ніж 0.5м\*1.5м, розташовані вони повинні бути дзеркально в сторони від центральної частини декорації. Також необхідно передбачити можливість встановлення механізму декоративного годинника у лицеву стіну замку. Ескіз та функціонал розроблюється Учасником та додаються до тендерної пропозиції. Монтаж декорації проводиться на залізобетонний фундамент методом зварювання. Монтаж товару здійснюється силами та засобами Учасника-переможця протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару Замовнику .  Монтаж входить у вартість товару. | **1** | **шт.** |
| **2** | **Декорація**  **“Дерево”** | Декорація повинна являти собою фантастичне дерево з підсвічуванням, висотою 3.5м, шириною 2м. Каркас має бути зварений з металевої профільної труби, обробленою антикорозійним ґрунтом та зашитим фанерою й пофарбований фарбою. Крона дерева діаметром (не менше 2м) складається з підсистеми для кріплення декоративного листя з обох боків декорації, виготовленої з ПВХ пластику (не менше ніж 5мм товщини), на якому надруковано художній малюнок. Кольорова гамма та форма листя має нагадувати окрас фантастичного павича. Стовбур дерева потрібно буде виготовити із пінопласту (густиною не нижче 25 кг/1м3), вкрити армованим шаром з художнім оздобленням й фарбуванням, зовнішньо він повинен візуально нагадувати структуру кори фантастичного дерева. Декорація повинна створювати атмосферу лісу зі світу фентезі. Також необхідно змонтувати неонову(не менше 40 м) й діодну (не менше 30-шт модулів) систему освітлення. Освітлення повинно художньо обрамляти край та підкреслити візерунки листя. Ескіз та функціонал розроблюється Учасником та додаються до тендерної пропозиції. Макет-модель декорації надається переможцем торгів на етапі укладання договору про закупівлю.  Монтаж декорації проводиться на залізобетонний фундамент методом зварювання. Монтаж товару здійснюється силами та засобами Учасника-переможця протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару Замовнику .  Монтаж входить у вартість товару. | **14** | **шт.** |

**Очікувана вартість предмета закупівлі:  685 785,00**  **грн.**

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

 Відповідно до п. 4.ст. 4 Закону України “Про публічні закупівлі” для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовники можуть проводити попередні ринковіконсультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання, в тому числі з потенційними учасниками.

У зв'язку з цим, КЗК “ХМ культурний центр” попередньо були проведені ринкові консультації із *запитом цінових пропозицій на товар, що є предметом закупівлі відповідно до вимог Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом №275 Мінекономрозвитку від 18.02.2020р.*

За результатами переговорів учасниками ринку були надані 3 комерційні пропозиції.

1. Комерційна пропозиція від 14.06.2021 №б/н на загальну суму 692 768,00 грн. з ПДВ

2. Комерційна пропозиція від 12.06.2021р. № б/н на загальну суму 642 486,00 грн. з ПДВ.

3.Комерційна пропозиція від 14.06.2021р. № 14.06./21-1 на загальну суму 722 100,00 грн. з ПДВ.

Середньоарифметичне значення масиву отриманих даних : (692 768,00 +642 486,00 + 722 100,00):3= 685 785,00 грн.

Отже, очікувана вартість товару, що є предметом закупівлі складає : 685 785,00 грн. (шістсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят п'ять гривень 00 коп.)

В.о. директора

КЗК «ХМ культурний центр» Майсак О.В.

Провідний юрисконсульт

КЗК «ХМ культурний центр» Москаль Г.С.

Головний бухгалтер

КЗК «ХМ культурний центр» Лисенко Л.М.